□ 배수장 현황

순번	배수장	위 치			동력 형식	규 격 (hp×㎜×대)	분 당 배출량 (㎥/min)	지배구역		시 설 년 도	비상 전력
		읍면동	리통	번지				인가보호 (세대/명)	농토보호 (㏊)
계		17개소
1	삼랑진	삼랑진	검세	658-2	전동기	650×1000×2	270	108/270	98	2003	한전 2회선
2	신검세	삼랑진	검세	634-13	전동기	650×1000×3	405			2003	〃
3	구검세	삼랑진	검세	633-9	전동기	550×1000×3	390			1991	자가발전 (800㎾×2)
4	외송	삼랑진	송지	143-10	전동기	200×800×2	150	494/1,570	37	2004	〃 (500㎾)
5	낙동	삼랑진	삼랑	58-5	전동기	100×600×2	94	118/295	25	1990	〃 (260㎾)
6	죽곡	삼랑진	송지	677-2	전동기	75×500×1 200×800×1	117	46/109	5	2003	〃 (400㎾)
7	신천	삼랑진	송지	541-3	전동기	75×600×2	90	38/98	4	2000	〃 (125㎾)
8	평지	하남	명례	1296-16	전동기	75×600×1 30×300×1(수중)	55	182/592	4	1999 2009	〃 (200㎾)
9	동부	무안	무안	909-5	전동기	75×600×2	80	100/250	10	2003	〃 (200㎾)
10	서부	무안	무안	778	전동기	75×600×2	80	671/1,948	10	2005	〃 (200㎾)
11	내이	내이	1	1408-4	전동기	150×700×5	360	530/1,420	5	1981	〃 (400㎾×2)
12	삼문1	삼문	5	102-25	전동기	100×700×2	120	3,104/10,369	-	1981	〃 (400㎾)
13	삼문2	삼문	6	702-6	전동기	150×800×2 150×800×1(수중)	238	1,872/6,257	15	1989 2010	〃 (400㎾)
14	가곡1	가곡	8	765-2	전동기	100×700×2	120	470/1,027	-	1981	〃 (400㎾)
15	가곡2	가곡	11	448-6	전동기	100×700×2 75×500×1(수중)	148	803/2,410	2	1989 2010	〃 (400㎾)
16	새터	용평	1	408-1	전동기	150×800×2	160	14/45	2	2008	〃 (450㎾)
17	옥산	상동	옥산	160-2	전동기	100×900×2	180	26/65	5	2012	〃 (360㎾)

□ 배수문 현황

순번	배수문	위 치			동력 형식	규 격 (m×m×련)	지배구역		시 설 년 도	비 고
		읍면동	리통	번지			인가보호 (세대/명)	농토보호 (㏊)
계		67개소				전동식58 기계식4 통 문 5
1	검세	삼랑진	검 세	668-2	전동식 핀 잭	2.5×3.0×6	108/270	90	1987
2	검세1	삼랑진	검 세	631-2	전동식 핀 잭	2.0×1.5×3	254/845	30	1987	04교체
3	검세2	삼랑진	율 동	472-4	전동식 핀 잭	2.2×2.5×1 2.1×2.0×1	231/763	20	1987	04교체
4	검세3	삼랑진	검 세	572-72	전동식 핀 잭	2.0×1.5×1	98/334	90	1987	14교체
5	검세4	삼랑진	검 세	546-15	전동식 핀 잭	1.6×1.5×3	112/379	25	1987	05교체
6	외송	삼랑진	송 지	774	전동식핀 잭	1.8×1.8×1	494/1,570	37	1960	04교체
7	낙동	삼랑진	삼 랑	865-1	전동식핀 잭	1.8×1.8×1	118/295	25	1960	91교체
8	죽곡	삼랑진	송 지	677-2	전동식핀 잭	2.0×2.0×1	46/109	5	1993	08교체
9	삼랑진1	삼랑진	검 세	635-5	전동식핀 잭	2.5×2.5×2	108/270	90	2004	수해복구 12교체
10	삼랑진2	삼랑진	검 세	653-1	전동식핀 잭	2.0×2.0×2	108/270	90	2004	수해 복구
11	신 천	삼랑진	송 지	543-8	전동식 핀 잭	1.0×1.0×1	-			11이설 (옥산)
12	율 곡	삼랑진	율 동	473-7	전동식 핀 잭	1.5×1.8×2			2008
13	거 족	삼랑진	삼 랑	676-6	전동식 핀 잭	2.5×2.0×1			2010
14	감천1	내 이 (부북)	13	1467-173	전동식핀 잭	1.7×1.7×1	110/330	100	1985	14교체
15	감천2	부 북	감 천	630-117	전동식핀 잭	1.7×1.7×1	110/330	100	1985	14교체
16	감천3	부 북	감 천	630-115	전동식핀 잭	1.5×1.5×1	110/330	100	1992	14교체
17	감 천4	부 북	감 천	630-101	전동식 핀 잭	2.2×2.2×2	110/330	100	2004	부산청 12개량
18	감 천5	부 북	감 천	13-4	전동식핀 잭	1.7×1.7×1	110/330	100	2004	부산청
19	동암1	내 이 (부북)	9	1444-6	전동식핀 잭	1.8×1.8×2	110/330	100	1985	12교체
20	동암2	부 북	제 대	767-11	전동식핀 잭	2.2×2.2×2	110/330	100	1985	12교체
21	마암	부 북	전사포	838-134	전동식핀 잭	2.2×2.2×1	16/48	10	1992	12교체
22	오례제우안배수통문	부 북	덕 곡	807-10	전동식 핀 잭	2.0×2.0×2			2010
23	오례제좌안배수통문	부 북	춘 화	426-4	통 문	2.0×2.0×1			2010

순번	배수문	위 치			동력 형식	규 격 (m×m×련)	지배구역		시 설 년 도	비 고
		읍면동	리통	번지			인가보호 (세대/명)	농토보호 (㏊)
24	고정	상 동	고 정	2179-28	기계식핀 잭	1.6×1.6×1	30/120	30	1991
25	길 곡	상 동	가 곡	산166-2	전동식핀 잭	2.0×2.0×2	1/ 3	3	2003
26	금 산1	상 동	금 산	848	통 문	1.5×1.5×1	-	4	2010	부산청
27	금 산2	상 동	금 산	847	통 문	1.5×1.5×1	-	4	2010	부산청
28	금 산3	상 동	금 산	1070-3	전동식핀 잭	1.5×1.5×1	-	18	2010	부산청
29	금 산4	상 동	금 산	228-2	전동식핀 잭	1.5×1.5×1	-	18	2010	부산청
30	금 산5	상 동	금 산	1103-33	전동식핀 잭	1.5×1.5×1	-	3	2010	부산청
31	금 산6	상 동	금 산	1087-216	전동식핀 잭	3.0×2.0×2	-	3	2010	부산청
32	중도제1수문	상 동	가 곡	1087-149	전동식 핀 잭	2.0×2.0×1			2013
33	중도제2수문	상 동	가 곡	1087-148	기계식 핸 들	1.5×1.5×2			2013
34	예림	상 남	예 림	973-3	전동식핀 잭	1.8×1.8×1	400/1,500	-	1988	14교체
35	어 은1	상 남	외 산	772-4	전동식핀 잭	1.5×1.0×1	32/92	2	2003	이중 수문
36	어 은2	상 남	외 산	761-1	전동식핀 잭	1.5×1.0×1	32/92	2	2003	“
37	어 은3	상 남	외 산	714-5	전동식핀 잭	2.0×1.0×1	32/92	2	2003	“
38	어 은4	상 남	외 산	715-1	전동식핀 잭	1.5×1.0×1	32/92	2	2003	“
39	북 승	상 남	평 촌	293-12	전동식핀 잭	3.0×3.0×3	-	30	2010	부산청
40	범평	초 동	신 월	323-3	전동식핀 잭	2.8×2.2×1	-	88	1979	14교체
41	신월1	초 동	신 월	산4-3	전동식핀 잭	1.3×1.8×1	42/160	60	1979	14교체
42	신월2	초 동	신 월	519-1	전동식핀 잭	1.4×1.3×1	14/57	60	1979	14교체
43	듬 밑	초 동	신 월	502-2	기계식 핀 잭	1.0×1.0×1			2004	개 량 (수해복구)
44	동부	무 안	무 안	909-1	전동식핀 잭	1.7×1.8×1	100/250	10	1940	95교체
45	서부	무 안	무 안	713-1	전동식핀 잭	1.5×1.5×1	671/1,948	10	1940	04교체
46	부로	무 안	연 상	752	전동식핀 잭	2.0×2.5×2	-	80	1994	12개량

순번	배수문	위 치			동력 형식	규 격 (m×m×련)	지배구역		시 설 년 도	비 고
		읍면동	리통	번지			인가보호 (세대/명)	농토보호 (㏊)
47	포산1	무 안	성 덕	981-3	전동식핀 잭	1.6×1.8×1	10/35	10	1983	02교체 12개량
48	포산2	무 안	성 덕	789-3	전동식핀 잭	1.2×1.2×1	10/35	10	1983	02교체 12개량
49	신 법1	무 안	신 법	25-5	전동식핀 잭	2.0×2.0×1	-	95	1993	12개량
50	신 법2	무 안	신 법	269	전동식핀 잭	3.3×2.7×1	-	6	1993	11개량
51	신법취	무 안	신 법	103-2	전동식핀 잭	1.5×1.0×1	-	18	1995	14교체
52	강 동1	무 안	성 덕	508	전동식핀 잭	2.5×2.5×1	21/60	5	1995	11개량
53	강 동2	무 안	성 덕	622	전동식핀 잭	1.8×1.8×1	42/120	15	1995	11개량
54	강 서	무 안	성 덕	544-3	전동식핀 잭	2.0×2.0×2	45/120	13	1995	12개량
55	내 일	내 일	1	85-5	기계식핀 잭	1.5×1.7×1	473/1,150	-	1959	95교체
56	용 평1	용 평	1	963-15	전동식핀 잭	2.5×2.5×2	17/50	4.7	1996
57	용 평2	용 평	1	395-4	전동식핀 잭	1.5×1.5×1	17/50	4.7	1996
58	내 이	내 이	1	1408-4	전동식 핀 잭	2.5×2.5×3	530/1,420	5	1961	2010 교체
59	신흥제	내 이	7	1370-12	전동식핀 잭	2.0×2.0×1	-	20	1978	14교체
60	신 흥1	내 이	7	1467-17	전동식핀 잭	2.7×2.7×2	-	20	2004	부산청
61	신 흥2	내 이	7	1299-6	전동식핀 잭	2.7×2.7×2	-	20	2004	부산청 (승수로)
62	삼 문1	삼 문	5	78-9	전동식핀 잭	2.0×1.5×2	3,104/10,369	-	1977	96교체
63	삼 문2	삼 문	6	111-32	전동식핀 잭	2.5×2.0×2	1,872/6,257	15	1961	94교체
64	가 곡1	가 곡	8	761-1	전동식핀 잭	1.5×1.5×1	470/1,027	-	1964	08교체
65	가 곡2	가 곡	11	452-1	전동식핀 잭	1.8×1.8×1	803/2,410	2	1987	04교체
66	차현제1배수암거	교 동	3	266-31	통 문	1.5×1.5×1			2013
67	차현제2배수암거	교 동	3	224-21	통 문	1.5×1.5×2			2013